Øvre Suså

Beregninger på minimums-tværsnitsarealer, angives som arealet af tværsnittet under koterne 30 cm, 60 cm, og 110 cm over de ”teoretiske” bundkoter. Der er oprensningsbehov hvis de beregnede værdier, ud fra regulativet i højre side er større end de beregnede værdier ud fra opmålingen i venstre side. Hvis vandløbet er under 110 cm fra den regulativmæssige bundkote, er der valgt den laveste brinks kote, når det har været muligt ud fra vandløbets skikkelse.





 







































































































































































































































